|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Стенды 120х80 см** | | |
|  | **Назначение:**   Демонстрационные стенды ITK 120х80 см  предназначены для оформления экспозиций торговых залов (show-room) партнеров. Основная задача – наглядная демонстрация продукции ITK, выделение ТМ ITK.   **Правила размещения**:   * стенды размещаются в приоритетных   местах в торговом зале – это может быть свободная стена напротив входа или в центре зала * стенды рекомендуется размещать  единым  корпоративным блоком, на одном уровне, на высоте 80 - 100 см от пола.   **Не допускается:**   * присутствие в корпоративном блоке ITK стендов другого производителя; * размещение стендов в служебных помещениях; * размещение стендов по отдельности и в местах не доступных для клиентов; * размещение стендов за рабочими столами, а также на предметах интерьера; * изменение внешнего вида стендов, продажа или замена образцов продукции на образцы другого производителя.   **Правила монтажа:** монтаж стендов осуществляется на вертикальной поверхности. Стенды крепятся к стене вплотную при помощи крепежных углублений на расстоянии друг к другу 10 см.  Монтаж стендов необходимо начинать с измерения расстояний между креплениями расположенными на оборотной стороне стенда. После этого перенести расстояние между креплениями на стену, вбить в отметки на стене два дюбеля и повесить на них стенд.  **Не допускается:**   * монтаж стендов на джокерные системы * на перегородки из гипсокартона (следует учитывать вес стенда) | |
| **Стенды 64х90 см** | |  |
|  |  | **Назначение:**   Демонстрационные стенды ITK 64х90см предназначены для оформления экспозиций совместных выставок и торговых залов (show-room) партнеров. Основная задача – наглядная демонстрация продукции ITK, выделение бренда ITK.   **Правила размещения**:   * стенды размещаются на приоритетных местах в зале – это может быть свободная стена напротив входа или в центре зала * стенды рекомендуется размещать все вместе, единым блоком на одном уровне. |